CIDE FOR WEB SERVER ON RASPBERRY PI:

import socket

mysock = socket.socket(socket.AF\_INET,socket.SOCK\_STREAM)

mysock.bind(("",1234))

mysock.listen(5)

conn, addr = mysock.accept()

data=conn.recv(1000)

if data:

print("Got a request!")

conn.close()

mysock.close()